**6.1扩展型主机控标参数**

1. 采用扩展式插卡电路板结构，用户可自行选择联网模块，扩展操作简单快捷。

2、强大的扩展配置：PSTN、GSM、GPRS、LAN、RF等模块自由扩展。

3、同时支持4网连接，PSTN，GSM，LAN,GPRS联网。

4、可扩展外接有线键盘，主机与键盘分离式设计，最多可扩展至16个键盘。

5、可外接声光警示牌，直观显示主机当前状态。

6、具有电子沙盘输出功能，可启动相应报警防区的现场灯光、警笛等联动设备，加强报警威慑力。

7、大屏幕中文液晶，24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失。

8、可设置每个防区的报警类型，如紧急、求助、盗警、周界、烟感等。

9、两组定时布、撤防时间自由设置。

10、主机自带8个有线防区，248个无线防区；最多可扩展为224总线防区。

1. 可扩展无线大功率接收模块，有效接收距离达3-10公里。
2. 可扩展成每个防区独立布、撤防。
3. 使用美国原装进口芯片，不用运行指示灯，永不死机。